1. **TUJUAN**
* Melaksanakan Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Tegangan Menengah.
1. **RUANG LINGKUP**
* Perencanaan kapasitas pemasangan kabel SUTM 20 KV
1. **ISTILAH DAN DEFINISI**
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesemprnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja.
3. PVC merupakan singkatan dari Polivinil Klorida atau seringkali disebut vinyl.
4. **REFERENSI**
* Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
* PUIL 2010
* Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) No. 040.E/DIR/1999
* Standard Operating Procedur (SOP)
1. **INSTRUKSI KERJA**
2. Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah
* Penyedia barang/ jasa diwajibkan mengurus perijinan ke pemda/ instansi lainnya.
* Kabel Tegangan Menengah 20 KV harus dipasang sesuai utilitas yang dijinkan oleh pemda.
* Mulai pekerjaan diharuskan memasang rambu-rambu pengaman/ banner.
* Menyiapkan Alat Kerja, Alat Ukur, Alat K3 dan material kerja dan alat bantu sesuai kebutuhan.
* Penarikan/ penggelaran kabel dapat dilaksanakan apabila sudah ada pemeriksaan dan persetujuan dari pengawas PLN bahwa sudah memenuhi persyaratan
* Seluruh sisa pekerjaan harus dibersihkan dari lokasi pekerjaan. Pekerjaan dinyatakan selesai dengan baik stelah ada pernyataan dari pengawas PLN dan Direksi pekerjaan.
* Jadwal pengoperasian kabel SUTM
* Pekerjaan instalasi PLN telah beroperasi dan dinyatakan baik oleh Direksi pekerjaan serta instalasi PLN yang menerima penyerahan instalasi tersebut.
1. **DOKUMEN TERKAIT**
* **Assbuilt Drawing**

Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

*Td tangan tinta biru Td tangan tinta biru*

Diisi nama Asesi Diisi nama PJT

Tenaga Teknik Penanggung Jawab Teknik